Amplifier B

                                        Amplifier A

                    Partial Readout

                          Extract
                          and Bin

                           Solar-North

                                                 West
              East

                            South

                         CRO_FPOY

                         CRO_LLEY

                         "Start Address"

                         SRI_LLEX

CRO_LLEX ("Start Address")

SRI_LLEY

                             CRO_FPOY

                             CRO_LLEY

                             "Start Address"

SRI_LLEX

     CRO_LLEX ("Start Address")

SRI_LLEY

   CDL_NCOL*TBIN_CCD

                                   CDL_NLIN*TBIN_CCD

CRO_LLE
    X = (start_addr - 1292) mod rowlen - 8          (252 ccd header+1040 first line=1292 - 8 bls)
    Y = CRO_FPOY  + (start_addr - 1292)/rowlen      (note: CRO_LLE includes ccd summing)
SRI_LLE (Amp A)                                     (SUM_CCD = SUM_CCDX = SUM_CCDY)
    X = 1024 - CDL_NLIN*TBIN_CCD - (CRO_LLEY*SUM_CCD) + (TBIN_CCD - 1)*0.5
    Y = 1024 - CDL_NCOL*TBIN_CCD - (CRO_LLEX*SUM_CCD) + (TBIN_CCD - 1)*0.5
SRI LLE (Amp B)
    X = (CRO_LLEY*SUM_CCD) + (TBIN_CCD - 1)*0.5
    Y = (CRO_LLEX*SUM_CCD) + (TBIN_CCD - 1)*0.5

                                                       MDM V1.0 12-Mar-98; RWN V1.1 24-Feb-00